Код неисправности | Описание неисправности
B1403-7 B | Датчик уровня тормозной жидкости – низкий уровень жидкости
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила низкий уровень тормозной жидкости или неисправность в цепи датчика уровня тормозной жидкости
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты,
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов, датчика уровня тормозной жидкости; Неисправен датчик уровня тормозной жидкости; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и датчика тормозной жидкости. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и датчика тормозной жидкости, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика уровня тормозной жидкости. Провести проверку замыкания контакта датчика уровня тормозной жидкости (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Замыкание присутствует?

- да – если уровень тормозной жидкости в норме, то неисправен датчик уровня тормозной жидкости;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от комбинации приборов и датчика уровня тормозной жидкости. Провести проверку замыкания контакта "А9" колодки жгута проводов комбинации приборов на массу (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Замыкание присутствует?

- да – устранить неисправность жгута проводов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2