Код неисправности | Описание неисправности
C1054 | ДРК, обрыв фазных обмоток
Условия обнаружения | Блок управления УЭРУ определил неисправность ДРК
Диагностический тест | Выполнить проверку работоспособности УЭРУ, согласно п. 2.5 данной ТИ
Возможные причины | Неисправность УЭРУ
Порядок диагностики | Удалить код неисправности из памяти УЭРУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти УЭРУ, заменить УЭРУ и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест