U 0140 Шина CAN, нет данных от выключателя педали тормоза
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
КУАКП не получает сигнал о состоянии выключателя сигнала торможения от контроллера ЭСУД | - | Сигнализатор не включается | Неисправен выключатель сигнала торможения
Порядок диагностики по коду U 0140
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка работоспособности выключателя сигнала торможения См. диагностику ЭСУД | Проверить работоспособность выключателя в соответствии с принципом его работы. Выключатель исправен? | Выполнить диагностику контроллера ЭСУД | Устранить неисправность