P 0962 Соленоид управления давлением, замыкание цепи управления на массу
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 0,5 с значение тока электромагнитного клапана регулирования давления в магистрали (ЭКРДМ) ≤ 200 мА и КУАКП определил замыкание на "массу" в цепи питания ЭКРДМ при соблюдении следующих условий: - выходной ток электромагнитного клапана ≥ 750 мА;

- напряжение питания КУАКП > 10 В

Максимально увеличено давление в магистрали

Сигнализатор включается через 3 драйв-цикла после возникновения кода неисправности

Замыкание на "массу" в цепи ЭКРДМ.

Неисправность ЭКРДМ

Порядок диагностики по коду Р0962
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка замыкания на "массу" в цепи питания ЭКРДМ Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП и от АКП | Измерить сопротивление между контактом "37" колодки к КУАКП и "массой": R > 1 МОм? | Устранить замыкание в соответствующей цепи | Переход к шаг 2
2 Проверка ЭКРДМ Измерить сопротивление ЭКРДМ при различных температурах трансмиссионного масла | Сопротивление между контактом "13" разъема АКП и "массой" должно быть: - R = 6,1 Ом ± 10 % при температуре масла 20 °C; - R = 6,9 Ом ± 10 % при температуре масла 50 °C; - R = 7,7 Ом ± 10 % при температуре масла 80 °C | Проверить надежность контактов в разъеме АКП и в колодке к АКП | Неисправен ЭКРДМ. Заменить АКП