Код неисправности | Описание неисправности
B1213-15 | Цепь ближнего света правой фары – обрыв цепи или короткое замыкание на +12В
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "Р2-В5" БКЭД замкнута на +12В или обрыв цепи
Диагностический тест | Включен ближний свет фар
Возможные причины | Неисправна лампа правой ФБС; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, блок-фары правой
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, блок-фары правой. Осмотреть разъемы БКЭД, блок-фары правой, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "Р2-В5" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Отсоединить колодку жгута проводов от блок-фары правой. Проверить исправность лампы правой ФБС. Проверить целостность электрической цепи между контактом "Р2-В5" колодки к БКЭД и контактом "1" колодки к блок-фаре правой, и электрической цепи между контактом "2" колодки к блок-фаре правой и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

4 – фонарь наружный задний левый; 5 – блок-фара левая; 9 – фонарь задний внутренний левый; 27 – предохранитель F4 5А (переключатель подрулевой левый); 32 – переключатель подрулевой левый;

52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);