Код неисправности | Описание неисправности
В121А-11 | Передняя левая противотуманная фара – короткое замыкание на "массу"
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "Р2-В1" БКЭД замкнута на "массу"
Диагностический тест | Включены ПТФ
Возможные причины | Неисправна левая ПТФ; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, левой ПТФ
Порядок диагностики | Внимание: В целях предотвращения блокировки блоком кузовной электроники цепи питания осветительного прибора, диагностический тест выполнять только после выполнения нижеперечисленных проверок и устранения замыкания на "массу". Если код неисправности "неактивный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, левой ПТФ. Осмотреть разъемы БКЭД, левой ПТФ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "Р2" БКЭД и левой ПТФ. Проверить исправность левой ПТФ. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "Р2-В1" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ (при необходимости выполнить разблокировку защиты, см. п.3.1) и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции