Код неисправности | Описание неисправности
U 1701 | Ошибка коммуникации EDL
Условия обнаружения | Сигнал от контроллеров не соответствует выбранному режиму в течение 1 с
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Внутренняя неисправность контроллера EDL
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему переключателя EDL. Осмотреть разъем переключателя EDL, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "3" и "4" переключателя EDL. Проверить отсутствие короткого замыкания в цепях между указанными контактами, отсутствие замыкания указанных цепей на "массу" и на бортовую сеть (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить переключатель EDL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены переключателя EDL выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции