Код неисправности | Описание неисправности
B1051-55 | Датчик непристегнутого ремня безопасности водителя – не сконфигурировано
Условия обнаружения | Обнаружено отсутствие конфигурации
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Не сконфигурирован БУСНПБ Неисправность БУСНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти БУСНПБ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру автоматического конфигурирования БУСНПБ см. п.6.4 данной инструкции. Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции