Код неисправности | Описание неисправности
В10 15-11 | Замыкание цепи питания электропривода складывания / раскладывания зеркал на массу
Условия обнаружения | Ток в цепи управления складыванием / раскладыванием зеркал больше 8 А
Диагностический тест | Зажигание включено Подано управление на электроприводы складывания зеркал
Возможные причины | Неисправен модуль зеркала наружного левого (правого); Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БДФКЭ, модуля зеркала наружного левого (правого)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БДФКЭ, модулю зеркала наружного левого и правого. Осмотреть разъемы БДФКЭ, модуля зеркала наружного левого и правого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "А" БДФКЭ и модуля зеркала наружного левого и правого. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контактах "А4" и "А6" колодки к БДФКЭ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Присоединить колодку жгута проводов к разъему "А" БДФКЭ. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить БДФКЭ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Присоединить колодку жгута проводов к разъему модуля зеркала наружного левого. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест.

Код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ?

- да – заменить модуль зеркала наружного левого и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить модуль зеркала наружного правого и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДФКЭ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции