№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
28 | U1047 * | Отсутствие связи с датчиком дождя и света | Включено зажигание. Регулятор чувствительности датчика дождя подключен и исправен, переключатель МУС в положении "А" | 3 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку ХР3 от ЦБКЭ, отсоединить колодку от датчика дождя. Выполнить проверку обрыва и замыкания на массу в цепи шины LIN: - контакт "ХР3/8" колодки к ЦБКЭ – контакт "3" датчика дождя. Если обрыв или замыкание есть – неисправна цепь, если обрыва и замыкания нет – неисправен датчик дождя или ЦБКЭ.