Код неисправности | Описание неисправности
B2050-01 | Питание ESCL – общая электрическая неисправность
Условия обнаружения | HFM обнаружил: - в последовательности подачи питания ESCL установлено, что ESCL уже был запитан; - при отключенном питании или при включенном зажигании ESCL все еще находится в рабочем состоянии (повторное считывание линии датчика); - при включенном зажигании обнаружены CAN кадры от ESCL
Диагностический тест | Скорость автомобиля равна нулю. Выключить зажигание, открыть и закрыть дверь водителя, включить зажигание
Возможные причины | Неисправность цепи питания ESCL
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить наличие кодов неисправности B2053-12 и B2053-1С. Код B2053-12 или B2053-1С присутствуют в памяти ЭБУ?

-да – выполнить диагностику по соответствующей карте и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику по карте кода B2053-12. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить ESCL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4