P0480 – Реле управления вентилятора 1

Код неисправности | 0480
Fan 1 Control Relay
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Обрыв цепи |
11 | Цепь замкнута на массу |
12 | Цепь замкнута на источник питания |
Условия обнаружения (готовность)
13 |
11 |
12 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 |  | - | -
11 |  | - | -
12 |  | - | -
Параметры
Режим двигателя
Запрос низ.(выс.) скор.эл/вент. с ЭБУ впрыска
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 13 | Зажигание включено, электровентилятор активирован с помощью диагностического прибора (режим "Активные тесты" - "Реле высокой скорости эл. вентилятора", "Реле низкой скорости эл. вентилятора")
11
12
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, реле электровентилятора, КСУД; Неисправно реле электровентилятора; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам реле электровентилятора и КСУД. Осмотреть разъемы реле электровентилятора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение питания обмотки реле электровентилятора (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – проверить целостность электрической цепи питания обмотки реле электровентилятора, устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи управления обмотки реле электровентилятора, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить реле электровентилятора и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение