Код Р0500

Датчик скорости автомобиля неисправен

Код Р0500 заносится, если:

- обороты коленчатого вала двигателя более 1700 об/мин;

- значение параметра нагрузки (параметр Относительный расход воздуха (нагрузка)) больше 50%;

- температура охлаждающей жидкости двигателя выше 20 °С;

- сигнал скорости автомобиля менее 5 км/ч.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется, активен ли код Р0500 в момент запроса.

2 Выполняется проверка электрических цепей.

3 Определяется неисправный узел (деталь).

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг" показывает скорость автомобиля (параметр Скорость автомобиля, км /ч").

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен
1 | Подключить диагностический прибор. Воспроизвести условия возникновения кода. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓

Код Р0500 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0500 найти значение параметра Счетчик циклов до удаления из памяти, см. п.2.4.

Если значение параметра > 38, то выполнить проверку 2.

Если значение параметра < 38, то стереть код с помощью диагностического прибора в режиме "Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить".

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута от контроллера и БУ АБС. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X2/32" колодки к контроллеру и контактом "2" колодки к БУ АБС - см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6В.

Цепь исправна?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выполнить диагностику АБС. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.