Код неисправности | Описание неисправности
B1214-15 | Габаритные огни – обрыв цепи или короткое замыкание на +12В
Условия обнаружения | Цепь питания от контакта "S2-D11" БКЭД замкнута на +12В или обрыв цепи
Диагностический тест | Включены габаритные огни
Возможные причины | Неисправны лампы ГО блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого. Осмотреть разъемы БКЭД, блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "S2" БКЭД. Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контакте "S2-D11" колодки к БКЭД (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3. Отсоединить колодки жгута проводов от блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого. Проверить исправность ламп ГО блок-фары левой, ФЗВ левого, ФНЗ левого. Проверить целостность электрической цепи между контактом "S2-D11" колодки к БКЭД и контактом "6" колодки к блок-фаре левой, контактом "2" колодки к ФЗВ левому, контактом "2" колодки к ФНЗ левому. Проверить целостность электрической цепи между "массой" и контактом "8" колодки к блок-фаре левой, контактом "1" колодки к ФЗВ левому, контактом "1" колодки к ФНЗ левому (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

5 – блок-фара левая; 8 – блок-фара правая; 16 – реле К1 (питание светотехники и обогрева сидений); 22 – предохранитель F2 5А (переключатель подрулевой левый); 27 – предохранитель F4 5А (переключатель подрулевой левый); 32 – переключатель подрулевой левый; 52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);

55 – предохранитель F48 30А (стеклоочиститель);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ);

234 – предохранитель F50 25А (левая ФДС, правая ФБС, правые ГО)