Код неисправности | Описание неисправности
С1056-16 | Электропитание ЭБУ: неисправность питания (напряжение питания слишком низкое)
Условия обнаружения | Напряжение питания ГА ниже минимального рабочего напряжения (минимальное напряжение питания 9 В)
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Повышенное сопротивление в цепи питания ГА, ненадежный контакт предохранителей в колодках; Повышенное сопротивление в цепи "массы" ГА, не затянуты клеммы заземления;

Внутренняя неисправность ЭБУ ГА

Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

2 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепи "массы" к контактам "13", "38" гидроагрегата;

- цепи питания к контактам "1", "25" гидроагрегата.

3 Если после выполненных проверок и устранения обнаруженных неисправностей код неисправности все еще присутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2