Код неисправности | Описание неисправности
С1049-04 С104А-04 С104В-04 С104С-04 С104 D-04

С104 E-04

С104 F-04

С1050-04

Неисправность впускного клапана ПЛ

Неисправность выпускного клапана ПЛ

Неисправность впускного клапана ПП

Неисправность выпускного клапана ПП

Неисправность впускного клапана ЗЛ

Неисправность выпускного клапана ЗЛ

Неисправность впускного клапана ЗП

Неисправность выпускного клапана ЗП

Условия обнаружения | Неисправность из-за внутренних проблем ЭБУ
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ
Порядок диагностики | Заменить гидроагрегат
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2