P0325 – Датчик детонации

Код неисправности | 0325
Knock Sensor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
1C | На пряжение вне диапазона | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
1C | Двигатель работает; температура охлаждающей жидкости > 70 °C; расход воздуха > 223 мг/цикл; обороты двигателя > 1504 об/мин
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
1C | Аномальный сигнал датчика детонации (слишком низкий) | 2600 мс | 2600 мс
Параметры
Значение детонаций цилиндра 1
Значение детонаций цилиндра 2
Значение детонаций цилиндра 3
Значение детонаций цилиндра 4
Средний сигнал детонаций
Диагностическое подтверждение | 1C | Обороты двигателя более 3500 об/мин, температура охлаждающей жидкости > 70 °C
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДД, КСУД; Неисправен ДД; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 1С | 1 Проверить момент затяжки болта крепления ДД. Момент затяжки в норме? - да – перейти к шагу 2; - нет – устранить несоответствие и выполнить послеремонтные операции. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДД и КСУД. Осмотреть разъемы ДД, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и массы ДД, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДД на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение