Код неисправности | Описание неисправности
U2156-87 | Мультиплексная сеть: отсутствие передачи от ДУПРК по шине CAN2
Условия обнаружения | Сообщение ДУПРК отсутствует в сети CAN более 100 мс
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ДУПРК
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ГА и ДУПРК (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей питания и массы ДУПРК (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДУПРК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2