Код неисправности | Описание неисправности
B120 F-17 | Бортовая сеть – напряжение в цепи выше порога
Условия обнаружения | Напряжение питания ЦБКЭ выше максимального рабочего напряжения (максимальное напряжение питания 16 В)
Диагностический тест | Зажигание включено, двигатель работает
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к аккумуляторной батарее; Внутренняя неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 П роверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания ЦБКЭ по диагностическому прибору в режиме "Мониторинг". Если напряжение генератора в норме, а показания диагностического прибора более 16 В, заменить ЦБКЭ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2