Код неисправности | Описание неисправности
В2612-87 | Пропущено сообщение по CAN 2
Условия обнаружения | Коммуникационный блок определил пропуск кадра по CAN 2
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Сбой модуля CAN в коммуникационном блоке
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти коммуникационного блока и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти коммуникационного блока, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему коммуникационного блока. Осмотреть разъем коммуникационного блока, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей шины CAN к контактам "А3", "А4", "А11", "А12", коммуникационного блока. Проверить отсутствие короткого замыкания, отсутствие замыкания на массу и на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") следующих цепей:

- между контактами "А3" и "А4";

- между контактами "А11" и "А12".

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить коммуникационный блок

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены коммуникационного блока выполнить соответствующие операции, см. п.2