Код неисправности | Описание неисправности
С1080-86 | Мультиплексная сеть: неверные данные от КСУД
Условия обнаружения | Параметр CAN от КСУД недоступен более 100 мс
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность ЭСУД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику ЭСУД

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2