Код неисправности | Описание неисправности
В1049-16 | Условия эксплуатации ЦБКЭ – Пониженное напряжение
Условия обнаружения | Измерение напряжения на входах питания: контакты "В3", "В9", "В10" ЦБКЭ. Напряжение на входах питания < 8,55 В
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Неисправность бортовой сети электропитания, неисправен генератор; Аккумуляторная батарея разряжена; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, колодку предохранителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

3 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

4 Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепь генератора;

- цепи питания к контактам "В3", "В9", "В10", "А14" ЦБКЭ.

- цепи "массы" к контактам "С9", "D 7" ЦБКЭ.

Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" в электрических цепях к контактам "В3", "В9", "В10", "А14" ЦБКЭ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2