Код неисправности | Описание неисправности
В1094-1 4 | Индикатор отключения подушки пассажира – замыкание цепи на массу или обрыв цепи
Условия обнаружения | Цепь индикатора замкнута на массу или обрыв цепи в течение 3 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, БОС; Неисправен БОС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, БОС. Осмотреть разъемы БУСНПБ, БОС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БУСНПБ. Включить зажигание. Перемычкой заданного диаметра замкнуть контакт "А9" колодки жгута проводов к БУСНПБ на массу. Загорается ли при этом индикатор отключения подушки пассажира?

- да – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от БОС. Проверить отсутствие замыкания цепи на массу на контакте "AS 03" колодки к БОС (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрической цепи между контактом "А9" колодки к БУСНПБ и контактом "AS 03" колодки к БОС, и электрической цепи между контактом "AS 01" колодки к БОС и предохранителем F26 (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БОС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции