№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
10 | B1018 | Замыкание в цепи обмотки реле обогрева заднего стекла | Подано напряжение на включение обогрева заднего стекла | 3 | 15
Диагностика ЦБКЭ выдает в цепь управления реле сигнал низкого уровня. 1 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ, извлечь из монтажного блока реле обогрева заднего стекла. Выполнить проверку замыкания на массу и на источник питания в цепи: - контакт "ХР1/3" колодки к ЦБКЭ – выключатель обогрева заднего стекла – контакт "60" монтажного блока.

Если замыкание есть – неисправна цепь, если замыкания нет – неисправно реле (короткое замыкание в обмотке реле).