Код неисправности | Описание неисправности
B2 F А1-1 | БДЗ: слишком много неисправностей короткого замыкания – заменить ЭБУ
Условия обнаружения | Внутренние напряжения питания вне допустимого диапазона
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, запустить двигатель
Возможные причины | Внутренняя неисправность БДЗ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить БДЗ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БДЗ выполнить процедуры по п.2