Код неисправности | Описание неисправности
С0061-96 | Датчик поперечного ускорения: внутренняя неисправность
Условия обнаружения | Энергонезависимая память хранит информацию о каждом датчике, если выполнена его калибровка. Если калибровка датчика не выполнена, заносится соответствующий код неисправности
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Прерывание напряжения питания кластера датчика; Дефект кластера датчика; Дефектная плата ESC; Неисправность памяти кластера датчика; Неправильная конфигурация кластера датчика
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2