Код неисправности | Описание неисправности
С1125-95 С1126-95 С1127-64 | Датчики скорости передних колес: некорректный сигнал о скорости Датчики скорости задних колес: некорректный сигнал о скорости Датчики скорости передних и задних колес: некорректный сигнал
Условия обнаружения | Датчики были инвертированы
Диагностический тест | Пробный выезд
Возможные причины | Инверсия датчиков
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Выполнить процедуру проверки задающих дисков ДСК (ротора, подшипника с магнитным диском, магнитного кольца) с помощью диагностического прибора в режиме "Тест функций; АБС; Тормозная система; Контроль зубцов мишеней системы АБС".

Если результат подсчета превышает 96, то сделано более одного оборота колеса – повторить процедуру.

Если результат подсчета равен 95 – сместить метку на колесе на 1 см и повторить процедуру.

Если результат подсчета меньше 95 – задающий диск ДСК неисправен

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2