Код неисправности | Описание неисправности
В1021-06 | GSM / GPRS и UMTS модуль – ошибка алгоритма
В1021-81 | GSM / GPRS и UMTS модуль – получены недействительные последовательные данные
В1021-86 | GSM / GPRS и UMTS модуль – недействительный сигнал
В1021-87 | GSM / GPRS и UMTS модуль – сообщение отсутствует
В1021-96 | GSM / GPRS и UMTS модуль – внутренняя ошибка компонента
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность модуля GSM / GPRS и UMTS
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, совершить ручной экстренный вызов оператора, см. п.1
Возможные причины | Внутренняя неисправность ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, заменить ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1