U 0073 Шина CAN отключена
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
В течение не менее 2 с при включенном зажигании КУАКП определяет отключение шины CAN | - Фиксирование на 3-ей передаче если скорость автомобиля > 5 км/ч, и на 2-й передаче если скорость автомобиля ≤ 5 км/ч - Блокировка муфты гидротрансформатора запрещена | Сигнализатор включается через 1 драйв-цикл после возникновения кода неисправности | Замыкание или обрыв в цепи шины CAN
Порядок диагностики по коду U 0073
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка линии связи по шине CAN Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от КУАКП | Проверить цепь контактов "23" и "33" колодки к КУАКП на отсутствие обрыва и замыкания. Цепь исправна? | Проверить надежность контактов в разъеме КУАКП | Устранить обрыв или замыкание в соответствующей цепи