Код неисправности | Описание неисправности
B00DF-1E | Выключатель подушки безопасности пассажира – сопротивление в цепи вне допустимого диапазона
Условия обнаружения | Тесты неудачные в течение 7 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, ВПБП пассажира; Неисправен ВПБП Неисправен БУСНПБ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, ВПБП. Осмотреть разъемы БУСНПБ, ВПБП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от БУСНПБ и ВПБП.

Проверить целостность электрической цепи между контактом "А36" колодки к БУСНПБ и контактом "6" колодки к ВПБП, и электрической цепи между контактом "А35" колодки к БУСНПБ и контактом "3" колодки к ВПБП (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 С помощью мультиметра измерить сопротивление между контактами "3" и "6" разъема ВПБП. Сопротивление должно быть в положении ON 400 Ом ±5%, в положении OFF 100 Ом ±5%. Так ли это?

- да – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ВПБП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции