Код неисправности | Описание неисправности
B1105-11 | Датчик-выключатель замка ремня безопасности пассажира и индикатор наличия пассажира - короткое замыкание на массу
Условия обнаружения | Цепь выключателя подушки безопасности пассажира замкнута на массу в течение 4 секунд
Диагностический тест | Выключить зажигание, включить зажигание, подождать 10 секунд
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУСНПБ, замка ремня безопасности пассажира; Неисправен замок ремня безопасности пассажира
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУСНПБ, замка ремня безопасности пассажира. Осмотреть разъемы БУСНПБ, замка ремня безопасности пассажира, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъёмов БУСНПБ и замка ремня безопасности пассажира. Проверить отсутствие замыкания на "массу" на контакте "А12" колодки к БУСНПБ (см. п.6.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить пробную замену замка ремня безопасности пассажира. Включить зажигание и провести диагностический тест.

Код неисправности повторно присутствует?

- да – заменить БУСНПБ и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный замок ремня безопасности пассажира и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУСНПБ выполнить операции в соответствии с п.5 данной инструкции