Код неисправности | Описание неисправности
Р1586 | Датчик ускорения (G-sensor) - неисправен
Условия обнаружения | 1 В течение ≥ 5 с напряжение датчика ускорения U ≤ 0,7 В при следующих условиях диагностики: - во время движения; - напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В. 2 В течение ≥ 5 с напряжение датчика ускорения U ≥ 3,2 В при следующих условиях диагностики:

- во время движения;

- напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В.

3 Условия обнаружения выполняются дважды в одном и том же "драйв-цикле" при следующих условиях диагностики:

- изменение значения сигнала датчика ускорения от -15 мВ до +15 мВ включительно;

- напряжение питания на контакте "M 1" контроллера БСТ равно (10 ÷ 16) В.

или

- изменение ускорения / замедления составляет от +0,2677 м/с2 (+0,0273 G) до -0,2677 м/с2 (-0,0273 G) в течение ≥ 4 с

Сигнализатор неисправности | Включается через 1 "драйв-цикл" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Выполнить "драйв-цикл"
Аварийный режим | Управление переключением передач при движении на подъеме запрещено; Работа ESC запрещена; Управление холостым ходом запрещено
Возможные причины | Неисправен жгут проводов (обрыв или замыкание в цепи датчика ускорения); Неисправен датчик ускорения
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ и разъему датчика ускорения. Осмотреть разъем контроллера БСТ и разъем датчика ускорения, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема датчика ускорения. Включить зажигание. Измерить напряжение между "массой" и контактом "3" колодки жгута к датчику ускорения (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

U = около 5 В?

- нет – устранить неисправность в цепи питания датчиков и выполнить послеремонтные операции;

- да – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема контроллера БСТ. Проверить целостность следующих электрических цепей (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "2" колодки жгута к датчику ускорения и контактом "A 3" колодки жгута к контроллеру БСТ;

- между контактом "1" колодки жгута к датчику ускорения и контактом "D 3" колодки жгута к контроллеру БСТ;

- между контактом "3" колодки жгута к датчику ускорения и контактом "F 2" колодки жгута к контроллеру БСТ.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контактах "D 3" и "F 2" колодки жгута к контроллеру БСТ (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Снять датчик ускорения. Присоединить колодки жгута проводов к разъему контроллера БСТ и разъему датчика ускорения. Включить зажигание.

Проверить напряжение сигнала датчика ускорения при следующих положениях датчика ускорения:

- положение А вертикальное колодкой вниз – U = около 1,5 В;

- положение В горизонтальное – U = около 2,5 В;

- положение С вертикальное колодкой вверх – U = около 3,5 В.

Напряжение соответствует указанным требованиям?

- да – установить датчик ускорения, удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить процедуру калибровки датчика ускорения;

- нет – заменить датчик ускорения и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции