Код неисправности | Описание неисправности
В1041-09 | Микрофон – ошибки компонента
Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи микрофона (обрыв, замыкание)
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, выполнить процедуру тестирования системы, см. п.1
Возможные причины | Неисправен микрофон или жгут проводов
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и БОС. Осмотреть разъемы ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и БОС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания на массу и целостность следующих электрических цепей (см. п.2.6 "Проверки электрических цепей").

Для автомобилей VESTA, XRAY:

- между контактом "A 17" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "A 01" колодки к БОС;

- между контактом "A16" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "A 02" колодки к БОС;

- между контактом "A18" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "A 08" колодки к БОС.

Для автомобилей GRANTA, LARGUS:

- между контактом "A 17" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "A 01" колодки к БОС;

- между контактом "A16" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "A 02" колодки к БОС.

Для автомобиля 4 x 4:

- между контактом "A 17" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "A 01" колодки к БОС;

- между контактом "A16" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом: "A 02" колодки к БОС;

- между контактом "A18" колодки к ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и контактом "A 07" колодки к БОС.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БОС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1