Код неисправности | Описание неисправности
В1270-96 | Комбинированный выключатель – внутренняя неисправность компонента
Условия обнаружения | Обрыв цепи к контакту "S 2-D 18" БКЭД
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправен ППП; Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, ППП
Порядок диагностики | Внимание: Отсоединение / присоединение колодок жгута проводов к разъему "S2" БКЭД и разъему ППП производить при отсоединенной клемме провода "массы" от аккумуляторной батареи. При отсоединении / присоединении клеммы провода "массы" к аккумуляторной батарее зажигание должно быть выключено.

Если код неисправности "неактивный":

1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, ППП. Осмотреть разъемы БКЭД, ППП, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "S 2" БКЭД и разъема ППП. Проверить целостность электрической цепи между контактом "S 2-D 18" колодки к БКЭД и контактом "11" колодки к ППП, и электрической цепи между контактом "8" колодки к ППЛ и "массой" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи между контактами "11" и "8" разъема ППП при различных положениях рычага переключателя в соответствии с принципом его работы (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – заменить ППП и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить БКЭД и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ (при необходимости выполнить разблокировку защиты, см. п.3.1) и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции