Код неисправности | Описание неисправности
С114 5-42 | Блок ошибок CRC - общий сбой памяти
Условия обнаружения | Неисправность NVM
Диагностический тест | Выполнить пробный выезд
Возможные причины | Неисправность NVM
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Заменить УЭРУ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены УЭРУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции