Код неисправности | Описание неисправности
В1062-13 | Дневные ходовые огни – Обрыв цепи
Условия обнаружения | Выход управления дневными ходовыми огнями (контакт "В6" ЦБКЭ) активен. Ток, измеренный в цепи к контакту "В6" ЦБКЭ (Выход. Дневные ходовые огни) менее 1,9 А
Диагностический тест | Включить зажигание, включить дневные ходовые огни
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправны дневные ходовые огни (ДХО)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ, блок-фаре правой, блок-фаре левой. Осмотреть разъемы ЦБКЭ, блок-фары правой, блок-фары левой, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгуту проводов от блок-фары правой, блок-фары левой. С помощью мультиметра выполнить проверку обрыва (перегорания) ламп ДХО:

- между контактами "С2" и "С1" разъема блок-фары правой;

- между контактами "С2" и "С1" разъема блок-фары левой.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "В" ЦБКЭ. Проверить целостность электрической цепи (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- контакт "В6" колодки к ЦБКЭ – контакт "С1" колодки к блок-фаре правой;

- "масса" – контакт "С2" колодки к блок-фаре правой;

- контакт "В6" колодки к ЦБКЭ – контакт "С1" колодки к блок-фаре левой;

- "масса" – контакт "С2" колодки к блок-фаре левой.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЦБКЭ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2