P0560 – Напряжение батареи

Код неисправности | 0560
Напряжение бортсети
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
61 | Сбой алгоритма базового расчета |
17 | Напряжение в цепи выше порога | Sbx_cf
16 | Напряжение в цепи ниже порога | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
61 | Напряжение бортсети < 6 В
17 | Зажигание включено; обороты двигателя < 16383,75 об/мин
16 | Зажигание включено; обороты двигателя >= 0 об/мин
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
61 | Аппаратная диагностика определила неисправность Р060 A тип F 2 из-за низкого напряжения батареи | 40 мс | 40 мс
17 | Напряжение бортсети > 16 В | 2500 мс | 100 мс
16 | Напряжение бортсети < 9 В | 10000 мс | 100 мс
Параметры
Режим двигателя
Мощность генератора
Заряд от генератора
Дополнительная информация FD 42 - небезопасные данные носитель 1
Дополнительная информация FD 4 D - небезопасные данные носитель 2
Диагностическое подтверждение | 61 | Зажигание включено
17
16
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, главного реле ЭСУД, КСУД; Неисправно главное реле КСУД; Неисправен генератор; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 16 | 1 Попытаться запустить двигатель. Двигатель запускается? - да – перейти к шагу 2; - нет – зарядить аккумуляторную батарею и повторить шаг 1. 2 Проверить напряжение заряда аккумуляторной батареи. Напряжение в норме? - да – перейти к шагу 3;

- нет – проверить цепь заряда аккумуляторной батареи и перейти к шагу 3.

3 Заглушить двигатель. Проверить целостность электрических цепей питания КСУД после главного реле, целостность электрических цепей заземления (массы) КСУД (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

| 61 17 | 1 Запустить двигатель. Проверить напряжение заряда аккумуляторной батареи. Напряжение в норме? - да – перейти к шагу 2; - нет – проверить цепь заряда аккумуляторной батареи и перейти к шагу 2. 2 Заглушить двигатель. Проверить целостность электрических цепей питания КСУД после главного реле, целостность электрических цепей заземления (массы) КСУД (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей").

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение