Код неисправности | Описание неисправности
В1012-91 | Резервная батарея – низкая зарядка
В1012-97 | Резервная батарея – затруднена или заблокирована работа компонента или системы
В1012-98 | Резервная батарея – перегрев
Условия обнаружения | Обнаружена неисправность резервной батареи
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправность резервной батареи
Порядок диагностики | 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС, заменить резервную батарею, см. п.1, и выполнить послеремонтные операции
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЭБУ ЭРА-ГЛОНАСС выполнить соответствующие операции, см. п.1