DF180 Текущая неисправность | Связь ЦЭКБС - приемное кольцо 1 Замыкание на "массу" 2 Замыкание на + 12 В
Диагностические указания | Отсутствуют
1 Замыкание на "массу"
Проверить надежность соединения и состояние разъема приёмного кольца. При необходимости устранить неисправность.
Проверить надежность соединения и состояние контакта "А16" 40-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
Проверить наличие напряжения питания 12 В после выключателя зажигания на контакте "3" приёмного кольца. При необходимости устранить неисправность в цепи от контакта "3" приёмного кольца до предохранителя F 04 (10 А) в блоке предохранителей салона.
Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей"), а также отсутствие поврежденных проводов в цепи: - 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А16" - контакт "4" приёмного кольца.
2 Замыкание на + 12 В
Проверить надежность соединения и состояние разъема приёмного кольца. При необходимости устранить неисправность.
Проверить надежность соединения и состояние контакта "А16" 40-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
Проверить наличие "массы" на контакте "2" приёмного кольца. При необходимости устранить неисправность в цепи от контакта "2" приёмного кольца до точки заземления.
Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей"), а также отсутствие поврежденных проводов в цепи: - 40-контактный разъём ЦЭКБС, контакт "А16" - контакт "4" приёмного кольца.
После устранения неисправности выполнить: обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.