P2504 – Система зарядки

Код неисправности | 2504
Charging System Voltage
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
21 | Амплитуда сигнала ниже установленного порога |
22 | Амплитуда сигнала выше установленного порога |
01 | Общая электрическая неисправность |
79 |  |
98 | Перегрев системы или компонента |
Условия обнаружения (готовность)
21 | Двигатель в автономном режиме; зажигание включено; неисправности генератора не обнаружено; неисправности по напряжению не обнаружено; измеренное напряжение бортсети > 0 В
22 | Двигатель в автономном режиме, зажигание включено; неисправности генератора не обнаружено; неисправности по напряжению не обнаружено; измеренное напряжение бортсети > 16,6 В
01 | Двигатель в автономном режиме; зажигание включено
79 | Двигатель в автономном режиме; зажигание включено
98 | Двигатель в автономном режиме; зажигание включено
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
21 | Номинальное напряжение батареи <= 10,8 В | 20000 мс | 20 мс
22 | Номинальное напряжение батареи <= 11,7 V | 0 мс | 0 мс
01 | Нет неисправности шины LIN; значение неисправности генератора обновилось; выходное напряжение генератора выше или равно 11,7 В; неисправность генератора присутствует в течение 5 с | 0 мс | 0 мс
79 | Нет неисправности шины LIN; значение неисправности генератора обновилось; выходное напряжение генератора выше или равно 11,7 В; неисправность генератора присутствует в течение 5 с | 0 мс | 0 мс
98 | Нет неисправности шины LIN; значение неисправности генератора обновилось; выходное напряжение генератора выше или равно 11,7 В; неисправность генератора присутствует в течение 5 с | 0 мс | 0 мс
Параметры
-
-
Диагностическое подтверждение |  | Двигатель работает на холостом ходу
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, генератора, КСУД; Неисправен генератор
Порядок диагностики | 21 22 01 79 98 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам генератора и КСУД. Осмотреть разъемы генератора, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей питания и заземления (массы) КСУД, целостность шины LIN между КСУД и генератором (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить генератор и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение