№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
1 | B1002 | Обрыв в цепи управления замком водителя | Подано управляющее напряжение на моторедуктор замка двери водителя (блокировка / разблокировка замка от МДВ или ПДУ) | 5 | 10
Диагностика 1 Отсоединить колодку от замка двери водителя. Выполнить проверку обрыва в обмотке моторедуктора между контактами "2" и "7" разъема моторедуктора. Если обрыв есть – неисправен моторедуктор, если обрыва нет – выполнить проверку 2. 2 Отсоединить колодку ХР4 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР4/2" колодки к ЦБКЭ – контакт "7" колодки к замку левой передней двери;

- контакт "ХР4/10" колодки к ЦБКЭ – контакт "2" колодки к замку левой передней двери.

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.