Код неисправности | Описание неисправности
B1505-01 | Моторедуктор замка двери водителя – общая неисправность
Условия обнаружения | Неисправность электрической цепи управления (обрыв, замыкание) моторедуктора замка двери водителя
Диагностический тест | Подано управляющее напряжение на моторедуктор замка двери водителя (блокировка / разблокировка замка от выключателя блокировки дверей или ПДУ)
Возможные причины | Неисправен моторедуктор или жгут проводов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЦБКЭ и моторедуктора. Осмотреть разъемы моторедуктора, ЦБКЭ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "P 2/D 2" ЦБКЭ и контактом "3" колодки к моторедуктору замка левой передней двери;

- между контактом "P 2/D 3" ЦБКЭ и контактом "1" колодки к моторедуктору замка левой передней двери.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъема "Р2" ЦБКЭ и моторедуктора замка двери водителя. Проверить целостность электрической цепи и отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей") в цепях:

- между контактом "P 2/D 2" ЦБКЭ и контактом "3" колодки к моторедуктору замка левой передней двери;

- между контактом "P 2/D 3" ЦБКЭ и контактом "1" колодки к моторедуктору замка левой передней двери.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить моторедуктор замка двери водителя и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ЦБКЭ выполнить процедуры по п.2