Код неисправности | Описание неисправности
B1238-97 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла – заблокированный компонент
Условия обнаружения | Работа системы или компонента затруднена или заблокирована
Диагностический тест | Включен электродвигатель очистителя ветрового стекла
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БКЭД, электродвигателя очистителя ветрового стекла; Неисправен электродвигатель очистителя ветрового стекла
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БКЭД, электродвигателя очистителя ветрового стекла. Осмотреть разъемы БКЭД, электродвигателя очистителя ветрового стекла, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность зам ков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2. В ыключить зажигание. Отсоединить колодки жгута проводов от разъемов "Р2" и "S2" БКЭД и электродвигателя очистителя ветрового стекла. Проверить целостность следующих электрической цепей (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- между контактом "Р2-В9" колодки к БКЭД и контактом "5" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла;

- между контактом "Р2-В10" колодки к БКЭД и контактом "3" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла;

- между контактом "S2-D7" колодки к БКЭД и контактом "1" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла;

- между контактом "4" колодки к электродвигателю очистителя ветрового стекла и "массой".

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить электродвигатель очистителя ветрового стекла и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции

5 – блок-фара левая; 8 – блок-фара правая;

16 – реле К1 (питание светотехники и обогрева сидений);

22 – предохранитель F2 5А (переключатель подрулевой левый);

27 – предохранитель F4 5А (переключатель подрулевой левый);

32 – переключатель подрулевой левый; 52 – БКЭД (ЕММ);

54 – предохранитель F47 25А (правая ФДС, левая ФБС, левые ГО);

55 – предохранитель F48 30А (стеклоочиститель);

197 – предохранитель F49 25А (ПТФ, ЗПТФ, ФОНЗ);

234 – предохранитель F50 25А (левая ФДС, правая ФБС, правые ГО)