P062F Контроллер, ошибка чтения - записи EEPROM
Условия возникновения кода неисправности | Аварийный режим | Условия включения сигнализатора неисправности | Возможные причины
Определяется при включенном зажигании после считывания данных контроллером АКП из ПЗУ АКП | - | Сигнализатор включается через 1 драйв-цикл после возникновения кода неисправности | Контроллер АКП
Порядок диагностики по коду P062F
Шаг | Проверка | Результаты проверки
ДА | НЕТ
1 Проверка цепи КУАКП – АКП на обрыв и замыкание на массу Выключить зажигание. Отсоединить колодки от КУАКП и АКП | Сопротивление цепи – контакт "22" колодки к КУАКП – контакт "20" колодки к АКП: < 1 Ом? Сопротивление цепи – контакт "22" колодки к КУАКП – "масса": > 1 Мом? | Переход к шаг 2 | Устранить неисправность в проверяемой цепи
2 Проверка цепи КУАКП – АКП Проверить состояние контактов в разъемах АКП и КУАКП | Контакты в разъемах исправны? | Заменить КУАКП | Устранить неисправность в проверяемой цепи