Код неисправности | Описание неисправности
В2 F В 8-9 | Драйвер антенны НЧ – Мощность
Условия обнаружения | Измерение диагностического статуса НЧ-драйвера в режиме аутентификации ключа по НЧ-каналу (RCU Auth). Напряжение LF BOOST слишком высокое ИЛИ Напряжение LF BOOST слишком низкое ИЛИ

Источник питания LF MOSFET слишком высокое

ИЛИ

Источник питания LF MOSFET слишком низкое

ИЛИ

Ошибка измерения АЦП

Диагностический тест | Заблокировать / Разблокировать автомобиль с ПДУ, включить зажигание
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неисправна НЧ антенна; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов; Внутренняя неисправность БУИ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

При наличии в памяти ЭБУ кодов неисправностей В2FA0-17, В2FA0-16 в первую очередь выполнить диагностику данных кодов.

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам БУИ, антенны выключателя зажигания. Осмотреть разъемы БУИ, антенны выключателя зажигания, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить проверки электрических цепей в соответствии с картами кодов неисправностей В2FВ8-1 и В2FВ8-3.

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БУИ выполнить процедуры по п.2