P0136 – Диагностический датчик кислорода

Код неисправности | 0136
O2 Sensor - Downstream
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
24 | Зависание сигнала на высоком уровне |
23 | Зависание сигнала на низком уровне |
13 | Обрыв цепи | Sbx_cf
11 | Цепь замкнута на массу | Sbx_cf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
24 | Ненормальное напряжение при обеднении смеси
23 | Ненормальное напряжение при обогащении смеси
13 | [Нагреватель ДДК активирован в течение текущего драйв-цикла (двигатель работает на холостом ходу в течение > 5 мин); двигатель работает на холостом ходу; нет кода неисправности Р0141] в течение 5 с
11 | Двигатель работает; нет отключения топливоподачи; нет кодов неисправностей Р0105, Р0095, Р0115
12 | [Двигатель работает; педаль акселератора нажата; нет кода неисправности Р0141; нагреватель ДДК активирован и прогрет более 5 мин] в течение 5 с
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
24 |  | 0 мс | 0 мс
23 |  | 0 мс | 0 мс
13 | Напряжение сигнала ДДК > 1300 мВ после более чем 10 пропусков топливоподачи | 10 с | 10 с
11 | Напряжение сигнала ДДК < 20 мВ | < 30 с | < 2 с
12 | Напряжение сигнала ДДК > 1870 мВ | < 2 с | < 2 с
Параметры
Давление в коллекторе
Расход воздуха
Напряж.нижн.датчика кислорода
Цикл.отн.откр.подогрева нижн.датчика
Напряжение верх.датч.кислорода
Диагностическое подтверждение | 24 | Двигатель работает на холостом ходу более 300 с
23
13
11
12
Приоритет | 24 | Р0141, Р0201, Р0202, Р0203, Р0204, Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304, Р0313
23
11 | Р0105, Р0095, Р0115
12 | Р0141
13
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДДК, КСУД; Неисправен ДДК; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 23 24 | 1 Проверить целостность электрической цепи питания нагревателя ДДК (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции; - нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДДК и КСУД. Осмотреть разъемы ДДК, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и массы ДДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала ДДК на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДДК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение