№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
21 | B1040 | Обрыв или замыкание на массу в цепи обмотки реле фар ближнего света | Включено зажигание. Ближний свет фар выключен | 3 | 10
Диагностика ЦБКЭ выдает в цепь управления реле сигнал низкого уровня. 1 Отсоединить колодку ХР1 от ЦБКЭ, извлечь из монтажного блока реле включения ближнего света фар. Выполнить проверку обрыва и замыкания на массу в цепи: - контакт "ХР1/19" колодки к ЦБКЭ – контакт "83" монтажного блока.

Если обрыв или замыкание есть – неисправна цепь, если обрыва и замыкания нет – неисправно реле (обрыв в обмотке реле).