Код Р0351 (Р0352, Р0353, Р0354) Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4) обрыв цепи управления

Код Р0351 (Р0352, Р0353, Р0354) заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика зафиксировала отсутствие тока через катушку зажигания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется исправность цепи питания.

3 Проверяется исправность цепи управления.

4 Проверяется исправность катушки зажигания.

Диагностическая информация

В контроллере МЕ17.9.7 проводится постоянный мониторинг величины тока через катушку зажигания. В случае отсутствия тока или недостаточной его величины фиксируется код неисправности.

Код Р0351 (Р0352, Р0353, Р0354) Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4) обрыв цепи управления
1 | Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0351 (Р0352, Р0353, Р0354) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от соответствующей катушки зажигания. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на контакте "3" колодки к катушке зажигания - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.7В. Напряжение равно напряжению бортсети? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х2 жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X 2/56" (X 2/53, Х2/54, Х2/55) колодки к контроллеру и контактом "1" колодки к соответствующей катушке зажигания – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен жгут проводов. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 | Измерить сопротивление между контактами "3" и "1" соответствующей катушки зажигания. Сопротивление более 1 кОм? |
| ↓ |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  | Нет | → | Неисправен контроллер. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправна катушка зажигания. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |