Код Р0107

Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала

Код Р0107 заносится, если напряжение сигнала датчика ADMAP менее 0,1 В.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р0107 в момент диагностики.

2 Проверяется исправность цепи питания ДАД.

3 Проверяется исправность цепи входного сигнала ДАД.

Диагностическая информация

При обнаружении данной неисправности система перейдет в аварийный режим: расчет воздуха осуществляется по дублирующему алгоритму через положение дроссельной заслонки с учетом температурной коррекции.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана повреждением изоляции или жилы провода, замыканием на массу в цепи входного сигнала.

Необходимо убедиться в надежности соединения контактов в разъеме к ДДТВ и в разъеме к контроллеру, исправности жгута проводов, надежности соединения массы контроллера.

Код Р0107 Цепь датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, низкий уровень сигнала
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать режим: "4- Неисправности; 1- Актуальные". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Код Р0107 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию". |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута системы зажигания от ДДТВ. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на контакте "3" колодки к ДДТВ - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.7В. Напряжение равно 5 В? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Обрыв в цепи питания ДАД от контакта "Х1/K 1" колодки к контроллеру до контакта "3" колодки к ДДТВ. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1 жгута системы зажигания от контроллера. Выполнить проверки электрической цепи от контакта "Х1/С3" колодки к контроллеру до контакта "4" колодки к ДДТВ на отсутствие обрыва и замыкания на массу – см. "Проверки электрических цепей", раздел 2.7В. Цепь исправна? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Обрыв или замыкание на массу в цепи сигнала ДАД. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменить ДДТВ на заведомо исправный. Заносится ли код неисправности Р0107? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет | → | Неисправен ДДТВ. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неисправен контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |