№ | Код неисправности | Описание неисправности | Условие проведения диагностического теста | N | M
20 | В1034 | Обрыв (перегорание лампы) в цепи указателя поворота направо | Подано напряжение на включение ламп указателей поворота | 5 | 10
Диагностика (для а/м LADA GRANTA) 1 Отсоединить колодку от фары, фонаря, бокового указателя поворота с неработающей лампой указателя правого поворота. Выполнить проверку обрыва (перегорания) лампы указателя правого поворота между контактами "4" и "5" разъема правой фары, между контактами "3" и "6" разъема правого фонаря, между контактами "1" и "2" правого бокового указателя поворота.

Если лампа исправна – выполнить проверку 2.

2 Отсоединить колодку ХР2 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:

- контакт "ХР2/5" колодки к ЦБКЭ – контакт "4" колодки к правой фаре;

- "масса" – контакт "5" колодки к правой фаре;

- контакт "ХР2/5" колодки к ЦБКЭ – контакт "3" колодки к правому фонарю;

- "масса" – контакт "6" колодки к правому фонарю;

- контакт "ХР2/5" колодки к ЦБКЭ – контакт "1" колодки к правому боковому указателю поворота;

- "масса" – контакт "2" колодки к правому боковому указателю поворота;

Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.